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Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, 8 (960) 303-33-22

https://tros21.ru/   e-mail: ooo.tros21@mail.ru

Цены действуют с 01 января 2024 г.

Тросы сантехнические (гибкие валы) для чистки канализации
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Цена,
 с НДС руб.
	
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Цена,
 с НДС руб.

	6
	3
	1260
	
	14
	5
	3840

	6
	5
	2100
	
	14
	10
	[bookmark: _GoBack]7680

	8
	5
	2490
	
	14
	15
	11520

	8
	10
	4980
	
	14
	20
	15360

	8
	15
	7470
	
	14
	25
	19200

	8
	20
	9960
	
	14
	30
	23040

	10
	5
	2850
	
	14
	40
	30720

	10
	10
	5700
	
	16
	5
	4410

	10
	15
	8550
	
	16
	10
	8820

	10
	20
	11400
	
	16
	15
	13230

	10
	25
	14250
	
	16
	20
	17640

	10
	30
	17100
	
	16
	25
	22050

	10
	40
	22800
	
	16
	30
	26460

	12
	5
	3270
	
	16
	40
	35280

	12
	10
	6540
	
	20
	10
	14280

	12
	15
	9810
	
	20
	15
	21420

	12
	20
	13080
	
	20
	20
	28560

	12
	25
	16350
	
	20
	25
	35700

	12
	30
	19620
	
	20
	30
	42840

	12
	40
	26160
	
	20
	40
	57120



	Проволока Вр-2, ГОСТ 7348-81
	3
	1 п/м
	108

	
	5
	1 п/м
	114



[image: C:\Users\пользователь\Desktop\ФОТО ТРОСЫ 16 мая 2019\В МАГАЗИН Трос сантехнический.jpg] Трос сантехнический (гибкий вал) — профессиональный инструмент, служит для передачи вращающего момента и применяется для чистки канализационных и водопроводных труб, труб котлов и бойлеров, трубопроводов, дымоходов и т.п. 
 Конструкция вала представляет собой стальной сердечник, вокруг которого послойно навиваются пряди проволок определенного диаметра, первого слоя вправо по оси, второго слоя влево по оси и так далее до достижения нужного диаметра вала. 
 Для изготовления валов используется стальная пружинная проволока марки СТ 60-70 (класс 2Б, ГОСТ 9389-75). Валы изготавливаются по ТУ 22-178-02-90.
 Трос оснащен с одного конца ручкой для вращения, с[image: C:\Users\пользователь\Desktop\документы\все для клиента\ТРОС\СХЕМА НАВИТИЯ.png] другого втулкой - наконечником для крепления сменных насадок, что позволяет существенно облегчить прочистку, защитить трос от распускания, тем самым значительно увеличить срок его службы.

Ассортимент сменных насадок

	
[image: ]Наименование
	Фото
	Функция
	Цена,
 с НДС руб.

	
«Крючок»*
(для любых видов труб)

	[image: ]
	Применяется для удаления и извлечения различных мягких засоров: тряпок, бумаги, полиэтиленовых пакетов и т.п.
	420

	
«Лепесток»*
(для любых видов труб)

	[image: ]
	Применяется для удаления различных твёрдых засоров

	
420

	
«Бурав»
(для труб Ø от 50мм)

	
	Применяется для удаления песка и других сыпучих загрязнений, нетвёрдых отложений и т.п.
	1200

	«Скребок С-50»
(для труб Ø 50-100мм)
	[image: ]
	Применяется для удаления жировых отложений, ила, пищевых отходов, наростов и т.п.
	1200

	«Скребок С-100»
(для труб Ø от 100мм)
	[image: ]
	Применяется для удаления жировых отложений, ила, пищевых отходов, наростов и т.п.
	1200

	«Пробойник»
(для труб Ø от 50мм)
	[image: ]
	Применяется для удаления и пробивания грубых твёрдых засоров и мусорных пробок

	1200

	«Экстрактор»
(для труб Ø от 100мм)
	[image: ]
	Применяется для удаления и извлечения крупных засоров: мешковины, палок, корней и т.п.

	1440



* Насадка «Крючок» 1шт., насадка «Лепесток» 1шт. в комплекте с тросом — бесплатно (кроме 6мм и 8мм)
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